8-Pole Wiggler -- Main: 181 A End: 74 A_{02/05/24 09.43}

x VS. z y VS. z

x VS. z y VS. z

x VS. z y VS. z

x VS. z y VS. z

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2

-100 -50 0 50 100 0 0.05 0.1 x 10^{-10}

-100 -50 0 50 100

4.6 4.7 4.8 4.9 5

-100 -50 0 50 100 0 0.05 0.1 0.15 x 10^{-7}

-100 -50 0 50 100

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-100 -50 0 50 100 0 0.05 0.1 0.15 x 10^{-10}

-100 -50 0 50 100

-5 -4.9

-4.8

-4.7

-4.6

-100 -50 0 50 100 0 0.05 0.1 0.15 x 10^{-7}

-100 -50 0 50 100

8-Pole Wiggler -- Main: 181 A End: 74 A_{02/05/24 09.43}

Z (cm)

Y (cm)

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

2.25

2.5

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Entrance X Position at Y=0 (cm)

8-Pole Wiggler -- Main: 181 A End: 74 A^{02/05/24 09.43}

Vertical Displacement at Exit (cm)

Entrance X Position at Y=0 (cm)

Vertical Kick at Exit (radians)

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-3 -2 -1 0 1 2 3

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 x 10^{-4}

-3 -2 -1 0 1 2 3

Entrance X Position at Y=0 (cm)

8-Pole Wiggler -- Main: 181 A End: 74 A^{02/05/24 09.43}

Horizontal Displacement at Exit (cm)

Entrance X Position at Y=0 (cm)

Horizontal Kick at Exit (radians)

0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

-3 -2 -1 0 1 2 3

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 x 10^{-3}

-3 -2 -1 0 1 2 3